<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass[russian,koi8-r]{eskdtab}
\usepackage{eskdspecii}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage{pscyr}

\ESKDtitle{Проверка коллекции eskdx. Спецификация при плазовом методе.}
\usepackage[unicode]{hyperref}

\begin{document}
\begin{ESKDspecificationII}
&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;\\
&amp;&amp;&amp;&amp;\hfil\underline{Документация}\hfil&amp;&amp;&amp;&amp;\\
&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;\\
*&amp;&amp;&amp;ЧМ.6.104.00 СБ&amp;Сборочный чертеж&amp;1&amp;&amp;&amp;*А1,А3\\
А4&amp;&amp;&amp;ЧМ.6.104.00 ТУ&amp;Технические условия&amp;1&amp;&amp;&amp;2 стр.\\
&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;\\
&amp;&amp;&amp;&amp;\hfil\underline{Детали}\hfil&amp;&amp;&amp;&amp;\\
&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;\\
А2&amp;&amp;1&amp;ЧМ.6.104.01&amp;Корпус&amp;1&amp;&amp;&amp;\\
А4&amp;&amp;2&amp;ЧМ.6.104.02&amp;Седло&amp;1&amp;&amp;&amp;\\
А4&amp;&amp;3&amp;ЧМ.6.104.03&amp;Клапан&amp;1&amp;&amp;&amp;\\
А3&amp;&amp;4&amp;ЧМ.6.104.04&amp;Крышка&amp;1&amp;&amp;&amp;\\
А4&amp;&amp;5&amp;ЧМ.6.104.05&amp;Кольцо&amp;1&amp;&amp;&amp;\\
А4&amp;&amp;6&amp;ЧМ.6.104.06&amp;Втулка&amp;1&amp;&amp;&amp;\\
А4&amp;&amp;7&amp;ЧМ.6.104.07&amp;Гайка накидная&amp;1&amp;&amp;&amp;\\
А4&amp;&amp;8&amp;ЧМ.6.104.08&amp;Шпиндель&amp;1&amp;&amp;&amp;\\
А4&amp;&amp;9&amp;ЧМ.6.104.09&amp;Маховичок&amp;1&amp;&amp;&amp;\\
А4&amp;&amp;10&amp;ЧМ.6.104.10&amp;Прокладка&amp;1&amp;0{,}150&amp;Паронит ГОСТ 481-71&amp;\\
&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;\\
&amp;&amp;&amp;&amp;\hfil\underline{Стандартные изделия}\hfil&amp;&amp;&amp;&amp;\\
&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;\\
&amp;&amp;11&amp;&amp;Болт М8$\times$40.58 ГОСТ 78 08-79&amp;4&amp;&amp;&amp;\\
&amp;&amp;&amp;&amp;Гайки ГОСТ 59 15-70&amp;&amp;&amp;&amp;\\
&amp;&amp;12&amp;&amp;М8.5&amp;4&amp;&amp;&amp;\\
&amp;&amp;13&amp;&amp;М10.5&amp;1&amp;&amp;&amp;\\
\end{ESKDspecificationII}
\end{document}
</pre></body></html>